|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tilladelse**  Til arbejde med tændkilder i områder der er normalt klassificeret | | |
| 1 | Arbejdssted | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2 | Arbejdsopgave  (f.eks. påsvejsning af rør) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3 | Arbejdets art | □ svejsning □ skæring  □ afskæring □ lodning  □ optøning □ ------------------------------------- |
| 4 | Sikkerhedsforanstaltnin-  ger inden arbejdets  påbegyndelse | □ fjernelse af alle flytbare brændbare genstande og stoffer også støv aflejringer i en omkreds af -------m og – om nødvendigt – også i tilstødende lokaler  □ afdækning af ikke-flytbare genstande f.eks. træbjælker, trævægge, og -gulve kunststofdele osv. med beskyttende materialer  □ fjernelse af beklædninger og isoleringer  □ eliminering af eksplosionsfare i beholdere og rørledninger, evt. inertisering  □ lukning af åbninger på rørledninger, beholdere, armaturer osv.  □ udsættelse af brandvagt med fyldte vandspande, brandslukkere eller med tilsluttet vandslange (i forbindelse med støv kun forstøvning) |
| 5 | Brandvagt | □ under arbejdet Navn---------------------------  □ efter arbejdets afslutning Navn-------------- Varighed: tim |
| 6 | Alarmering | **Placering af nærmeste**  Brandalarm  Telefon  **Brandvæsen tlf. nr**.:-----------------------------------------------------------  - |
| 7 | Slukningsmateriel, middel | □ brandslukker(e) med □ vand □ CO2 □ pulver  □ fyldte spande  □ tilsluttet vandslange |
| 8 | Tilladelse  ------------------------------  Dato | De anførte sikkerhedsforanstaltninger skal gennemføres. Lovbestemmelserne vedr. forebyggelse af ulykker, og forsikringsselskabernes sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.  ------------------------------------- ---------------------------------------  Underskrift (driftslederen eller Underskrift (den ansvarlige for  Dennes befuldmægtigede) arbejdsopgavens udførelse) |